BR

- Página Principal
- Páginas relacionadas

Tutorial da API do GDAL

# Abrindo um Arquivo

Antes de abrir um dataset raster suportado por GDAL é necessário registar os drivers, existe um driver para cada formato suportado e o registro dos driver é realizado normalmente com a função GDALAllRegister(). GDALAllRegister() registar todos os drivers conhecidos including os "plug-in", que são bilioteca dinâmicas, carregadas pelo método GDALDriverManager::AutoLoadDrivers(). Se por algum motivo uma aplicações necessetita limitar o conjunto de drivers seria útil verificar o código de gdalallregister.cpp.

Uma vez que os drivers são registados, a aplicação deve chamar a função GDALOpen() para abrir dataset, passando o nome do dataset e a forma de acesso (GA_ReadOnly ou GA_Update).

Em C++:

#include "gdal_priv.h"
int main()
{
GDALDataset *poDataset;
GDALAllRegister();
poDataset = (GDALDataset *) GDALOpen( pszFilename, GA_ReadOnly );
if( poDataset == NULL )
{
...;
}

Em C:

#include "gdal.h"
int main()
{
GDALDatasetH hDataset;
GDALAllRegister();
hDataset = GDALOpen( pszFilename, GA_ReadOnly );
if( hDataset == NULL )
{
...;
}

Em Python:

import gdal
from gdalconst import *
dataset = gdal.Open( filename, GA_ReadOnly )
if dataset is None:
...

Note que se GDALOpen() retornar NULL significa que ocorreu uma falhada, e que as mensagens de erro deverão ter sido emitidas através de CPLError(). Se você quiser controlar como os erros estão relatados revise a a documentação do usuário de função CPLError(). Em geral, todo o GDAL usa CPLError() para o relatório de erro. Note também que o pszFilename não necessita realmente ser o nome de uma arquivo físico (no entando geralmente é). A interpretação é dependente do driver, e pôde ser um URL, um nome de arquivo com os parâmetros adicionais adicionados na string para controlar a abertura do arquivo ou qualquer outra coisa. Tente por favor não limitar diálogos da seleção da arquivo de GDAL somente a selecionar arquivos físicos.

# Extraindo Informacoes do Arquivo

Como descrita em GDAL Data Model, um GDALDataset contem uma lista de bandas raster, todas pertencendo à uma mesma área, e tendo a mesma definição. Possui também um metadata, um sistema coordenado, uma transformação geográfica, tamanho do raster e várias outras informações.

adfGeoTransform[0] /* top left x */
adfGeoTransform[1] /* w-e pixel resolution */
adfGeoTransform[2] /* rotation, 0 if image is "north up" */
adfGeoTransform[3] /* top left y */
adfGeoTransform[4] /* rotation, 0 if image is "north up" */
adfGeoTransform[5] /* n-s pixel resolution */

Se nós quiséssemos imprimir alguma informação geral sobre a série de dados nós pudemos fazer o seguinte:

Em C++:

double adfGeoTransform[6];
printf( "Driver: %s/%s\n",
poDataset->GetDriver()->GetDescription(),
poDataset->GetDriver()->GetMetadataItem( GDAL_DMD_LONGNAME ) );
printf( "Size is %dx%dx%d\n",
poDataset->GetRasterXSize(), poDataset->GetRasterYSize(),
poDataset->GetRasterCount() );
if( poDataset->GetProjectionRef() != NULL )
printf( "Projection is `%s'\n", poDataset->GetProjectionRef() );
if( poDataset->GetGeoTransform( adfGeoTransform ) == CE_None )
{
printf( "Origin = (%.6f,%.6f)\n",
adfGeoTransform[0], adfGeoTransform[3] );
printf( "Pixel Size = (%.6f,%.6f)\n",
adfGeoTransform[1], adfGeoTransform[5] );
}

Em C:

GDALDriverH hDriver;
double adfGeoTransform[6];
hDriver = GDALGetDatasetDriver( hDataset );
printf( "Driver: %s/%s\n",
GDALGetDriverShortName( hDriver ),
GDALGetDriverLongName( hDriver ) );
printf( "Size is %dx%dx%d\n",
GDALGetRasterXSize( hDataset ),
GDALGetRasterYSize( hDataset ),
GDALGetRasterCount( hDataset ) );
if( GDALGetProjectionRef( hDataset ) != NULL )
printf( "Projection is `%s'\n", GDALGetProjectionRef( hDataset ) );
if( GDALGetGeoTransform( hDataset, adfGeoTransform ) == CE_None )
{
printf( "Origin = (%.6f,%.6f)\n",
adfGeoTransform[0], adfGeoTransform[3] );
printf( "Pixel Size = (%.6f,%.6f)\n",
adfGeoTransform[1], adfGeoTransform[5] );
}

Em Python:

print 'Driver: ', dataset.GetDriver().ShortName,'/', \
dataset.GetDriver().LongName
print 'Size is ',dataset.RasterXSize,'x',dataset.RasterYSize, \
'x',dataset.RasterCount
print 'Projection is ',dataset.GetProjection()
geotransform = dataset.GetGeoTransform()
if not geotransform is None:
print 'Origin = (',geotransform[0], ',',geotransform[3],')'
print 'Pixel Size = (',geotransform[1], ',',geotransform[5],')'

# Extraindo uma Banda Raster

Neste ponto o acesso aos dados da raster através de GDAL pode ser feito uma banda de cada vez. A Band também possui metadata, tamanho de block, tabelas da cor, e vário a outra informação disponível na classe GDALRasterBand. Os seguintes códigos buscam um objeto de GDALRasterBand da série de dados (numerada a partir de 1 em GetRasterCount()) e a exposições de algums informações sobre ela.

Em C++:

GDALRasterBand *poBand;
int nBlockXSize, nBlockYSize;
int bGotMin, bGotMax;
double adfMinMax[2];
poBand = poDataset->GetRasterBand( 1 );
poBand->GetBlockSize( &nBlockXSize, &nBlockYSize );
printf( "Block=%dx%d Type=%s, ColorInterp=%s\n",
nBlockXSize, nBlockYSize,
GDALGetDataTypeName(poBand->GetRasterDataType()),
GDALGetColorInterpretationName(
poBand->GetColorInterpretation()) );
adfMinMax[0] = poBand->GetMinimum( &bGotMin );
adfMinMax[1] = poBand->GetMaximum( &bGotMax );
if( ! (bGotMin && bGotMax) )
GDALComputeRasterMinMax((GDALRasterBandH)poBand, TRUE, adfMinMax);
printf( "Min=%.3fd, Max=%.3f\n", adfMinMax[0], adfMinMax[1] );
if( poBand->GetOverviewCount() > 0 )
printf( "Band has %d overviews.\n", poBand->GetOverviewCount() );
if( poBand->GetColorTable() != NULL )
printf( "Band has a color table with %d entries.\n",
poBand->GetColorTable()->GetColorEntryCount() );

Em C:

GDALRasterBandH hBand;
int nBlockXSize, nBlockYSize;
int bGotMin, bGotMax;
double adfMinMax[2];
hBand = GDALGetRasterBand( hDataset, 1 );
GDALGetBlockSize( hBand, &nBlockXSize, &nBlockYSize );
printf( "Block=%dx%d Type=%s, ColorInterp=%s\n",
nBlockXSize, nBlockYSize,
GDALGetDataTypeName(GDALGetRasterDataType(hBand)),
GDALGetColorInterpretationName(
GDALGetRasterColorInterpretation(hBand)) );
adfMinMax[0] = GDALGetRasterMinimum( hBand, &bGotMin );
adfMinMax[1] = GDALGetRasterMaximum( hBand, &bGotMax );
if( ! (bGotMin && bGotMax) )
GDALComputeRasterMinMax( hBand, TRUE, adfMinMax );
printf( "Min=%.3fd, Max=%.3f\n", adfMinMax[0], adfMinMax[1] );
if( GDALGetOverviewCount(hBand) > 0 )
printf( "Band has %d overviews.\n", GDALGetOverviewCount(hBand));
if( GDALGetRasterColorTable( hBand ) != NULL )
printf( "Band has a color table with %d entries.\n",
GDALGetColorEntryCount(
GDALGetRasterColorTable( hBand ) ) );

In Python (note several bindings are missing):

band = dataset.GetRasterBand(1)
print 'Band Type=',gdal.GetDataTypeName(band.DataType)
min = band.GetMinimum()
max = band.GetMaximum()
if min is not None and max is not None:
(min,max) = ComputeRasterMinMax(1)
print 'Min=%.3f, Max=%.3f' % (min,max)
if band.GetOverviewCount() > 0:
print 'Band has ', band.GetOverviewCount(), ' overviews.'
if not band.GetRasterColorTable() is None:
print 'Band has a color table with ', \
band.GetRasterColorTable().GetCount(), ' entries.'

# Lendo dato Raster

Há algumas maneiras diferentes de ler dados da raster, mas o mais comum é através do Método GDALRasterBand::RasterIO(). Este método tomará automaticamente cuidado da conversão do tipo de dados, amostragem e janela de dados requerida. O seguinte código lerá o primeiro scanline dos dados em um buffer em tamanho similar à quantidade lida, convertendo os valores para ponto flutuando como parte da operação:

Em C++:

float *pafScanline;
int nXSize = poBand->GetXSize();
pafScanline = (float *) CPLMalloc(sizeof(float)*nXSize);
poBand->RasterIO( GF_Read, 0, 0, nXSize, 1,
pafScanline, nXSize, 1, GDT_Float32,
0, 0 );

Em C:

float *pafScanline;
int nXSize = GDALGetRasterBandXSize( hBand );
pafScanline = (float *) CPLMalloc(sizeof(float)*nXSize);
GDALRasterIO( hBand, GF_Read, 0, 0, nXSize, 1,
pafScanline, nXSize, 1, GDT_Float32,
0, 0 );

Em Python:

scanline = band.ReadRaster( 0, 0, band.XSize, 1, \
band.XSize, 1, GDT_Float32 )

Note que o scanline retornado é do tipo char*, e contem os bytes xsize*4 de dados binários brutos de ponto flutuando. Isto pode ser convertido em Python usando o módulo do struct da biblioteca padrão:

import struct
tuple_of_floats = struct.unpack('f' * b2.XSize, scanline)

A chamada de RasterIO espera os seguintes argumentos.

CPLErr GDALRasterBand::RasterIO( GDALRWFlag eRWFlag,
int nXOff, int nYOff, int nXSize, int nYSize,
void * pData, int nBufXSize, int nBufYSize,
GDALDataType eBufType,
int nPixelSpace,
int nLineSpace )

Note que a mesma chamada de RasterIO() poderá ler, ou gravar dependendo do valor de eRWFlag (GF_Read ou GF_Write). Os argumentos nXOff, nYOff, nXSize, nYSize descreve a janela de dados da raster para ler (ou para gravar). Não necessita ser coincidente com os limites da image embora o acesso pode ser mais eficiente se for.

O pData é o buffer de memória para os dados que serão lidos ou gravados. O verdadeiro tipo de dado &eacute aquele passado por eBufType, tal como GDT_Float32, ou GDT_Byte. A chamada de RasterIO() cuidará de converter entre o tipo de dados do buffer e o tipo de dados da banda. Anotar que ao converter dados do ponto flutuando para o inteiro RasterIO arredonda para baixo, e ao converter de para fora dos limites de valores válidos para o tipo de saída, será escolhido o mais próximo valor possível. Isto implica, por exemplo, que os dados 16bit lidos em um buffer de GDT_Byte converterão todos os valores maiores de 255 para 255, os dados não estão escalados!

Os valores nBufXSize e nBufYSize descrevem o tamanho do buffer. Ao carregar dados na resolução completa os valores seria o mesmo que o tamanho da janela. Entretanto, para carregar uma vista de solução reduzida (overview) os valores podiam ser ajustado para menos do que a janela no arquivo. Neste caso o RasterIO() utilizará overview para fazer mais eficientemente o IO se as overview forem apropriadas.

O nPixelSpace, e o nLineSpace são normalmente zero indicando que os valores default devem ser usados. Entretanto, podem ser usados controlar o acesso à dados da memória, permitindo a leitura em um buffer que contem dados intercalados (interleave) pixel por exemplo.

# Fechando o Dataset

Por favor tenha em mente que os objetos de GDALRasterBand estão possuídos por sua dataset, e nunca devem ser destruídos com o operador delete de C++. GDALDataset podem ser fechado chamando GDALClose() ou usando o operador delete no GDALDataset. Um ou outro resultado na finalização apropriada, e resolver gravações pendentes.

# Tecnicas para criar arquivos

As arquivos em formatos suportados GDAL podem ser criadas se o driver do formato suportar a criação. Há duas técnicas gerais para criar arquivos, usando CreateCopy() e Create(). O método de CreateCopy chama o método CreateCopy() do driver do formato, e passar como parâmetro dataset que será copiado. O método criar chama o método Create() do driver, e então explicitamente grava todos os metadata, e dados da raster com as chamadas separadas. Todos os drivers que suportam criar arquivos novos suportam o método de CreateCopy(), mas somente algum sustentação o método Create().

Para determinar se o driver de um formato suporta Create ou CreateCopy é necessário verificar o DCAP_CREATE e os metadata de DCAP_CREATECOPY no driver do formato objetam. Assegurar-se de que GDALAllRegister() tenha sido chamado antes de chamar GetDriverByName().

Em C++:

#include "cpl_string.h"
...
const char *pszFormat = "GTiff";
GDALDriver *poDriver;
char **papszMetadata;
poDriver = GetGDALDriverManager()->GetDriverByName(pszFormat);
if( poDriver == NULL )
exit( 1 );
papszMetadata = poDriver->GetMetadata();
if( CSLFetchBoolean( papszMetadata, GDAL_DCAP_CREATE, FALSE ) )
printf( "Driver %s supports Create() method.\n", pszFormat );
if( CSLFetchBoolean( papszMetadata, GDAL_DCAP_CREATECOPY, FALSE ) )
printf( "Driver %s supports CreateCopy() method.\n", pszFormat );

Em C:

#include "cpl_string.h"
...
const char *pszFormat = "GTiff";
GDALDriver hDriver = GDALGetDriverByName( pszFormat );
char **papszMetadata;
if( hDriver == NULL )
exit( 1 );
papszMetadata = GDALGetMetadata( hDriver, NULL );
if( CSLFetchBoolean( papszMetadata, GDAL_DCAP_CREATE, FALSE ) )
printf( "Driver %s supports Create() method.\n", pszFormat );
if( CSLFetchBoolean( papszMetadata, GDAL_DCAP_CREATECOPY, FALSE ) )
printf( "Driver %s supports CreateCopy() method.\n", pszFormat );

Em Python:

format = "GTiff"
driver = gdal.GetDriverByName( format )
metadata = driver.GetMetadata()
if metadata.has_key(gdal.DCAP_CREATE) \
and metadata[gdal.DCAP_CREATE] == 'YES':
print 'Driver %s supports Create() method.' % format
if metadata.has_key(gdal.DCAP_CREATECOPY) \
and metadata[gdal.DCAP_CREATECOPY] == 'YES':
print 'Driver %s supports CreateCopy() method.' % format

Note que um número de drivers são de leitura apenas e não suportarão Create() ou CreateCopy ().

# Usando CreateCopy()

O GDALDriver:: O método de CreateCopy() pode ser usado razoavelmente simples enquanto a maioria de informação é coletada do dataset de entrada. Entretanto, inclui opções para passar a formato opções específicas da criação, e para relatar o progresso ao usuário enquanto uma cópia longa da série de dados ocorre. Uma cópia simples de uma arquivo nomeou o pszSrcFilename, a uma arquivo nova nomeada pszDstFilename usando opções de defeito em um formato cujo o driver fosse buscado previamente pudesse olhar como este:

Em C++:

GDALDataset *poSrcDS =
(GDALDataset *) GDALOpen( pszSrcFilename, GA_ReadOnly );
GDALDataset *poDstDS;
poDstDS = poDriver->CreateCopy( pszDstFilename, poSrcDS, FALSE,
NULL, NULL, NULL );
if( poDstDS != NULL )
delete poDstDS;

Em C:

GDALDatasetH hSrcDS = GDALOpen( pszSrcFilename, GA_ReadOnly );
GDALDatasetH hDstDS;
hDstDS = GDALCreateCopy( hDriver, pszDstFilename, hSrcDS, FALSE,
NULL, NULL, NULL );
if( hDstDS != NULL )
GDALClose( hDstDS );

Em Python:

src_ds = gdal.Open( src_filename )
dst_ds = driver.CreateCopy( dst_filename, src_ds, 0 )

Note que o método de CreateCopy() retorna um dataset writeable, e que deve ser fechado corretamente à escrita completa e a nivelar a série de dados ao disco. No Python encaixotar isto ocorre automaticamente quando os "dst_ds" saem do espaço. O valor FALSO (ou 0) usado para a opção do bStrict imediatamente depois que o nome de arquivo do destino na chamada de CreateCopy() indica que a chamada de CreateCopy() deve proseguir sem um erro fatal mesmo se a série de dados do destino não puder ser criada para combinar exatamente a série de dados da entrada. Isto pôde ser porque o formato da saída não suporta o datatype do pixel do dataset de entrada, ou porque o destino não pode suportar a escrita que georeferencing por exemplo.

Casos mais complexo pôdem envolver passar opções da criação, e usar um monitor predefinido do progresso como este:

Em C++:

#include "cpl_string.h"
...
char **papszOptions = NULL;
papszOptions = CSLSetNameValue( papszOptions, "TILED", "YES" );
papszOptions = CSLSetNameValue( papszOptions, "COMPRESS", "PACKBITS" );
poDstDS = poDriver->CreateCopy( pszDstFilename, poSrcDS, FALSE,
papszOptions, GDALTermProgress, NULL );
if( poDstDS != NULL )
delete poDstDS;
CSLDestroy( papszOptions );

Em C:

#include "cpl_string.h"
...
char **papszOptions = NULL;
papszOptions = CSLSetNameValue( papszOptions, "TILED", "YES" );
papszOptions = CSLSetNameValue( papszOptions, "COMPRESS", "PACKBITS" );
hDstDS = GDALCreateCopy( hDriver, pszDstFilename, hSrcDS, FALSE,
papszOptions, GDALTermProgres, NULL );
if( hDstDS != NULL )
GDALClose( hDstDS );
CSLDestroy( papszOptions );

Em Python:

src_ds = gdal.Open( src_filename )
dst_ds = driver.CreateCopy( dst_filename, src_ds, 0,
[ 'TILED=YES', 'COMPRESS=PACKBITS' ] )

# Usando Create()

Em situações em que não se quer somente exportar um arquivo existente para uma arquivo novo, geralmente usa-se o método GDALDriver::Create() (embora algumas opções interessantes são possíveis com o uso de arquivos virtuais ou de arquivos da em-memória). O método Create() examina uma lista de opções bem como o CreateCopy(), mas o tamanho da imagem, número das bandas e o tipo da banda deve ser fornecido explicitamente.

Em C++:

GDALDataset *poDstDS;
char **papszOptions = NULL;
poDstDS = poDriver->Create( pszDstFilename, 512, 512, 1, GDT_Byte,
papszOptions );

Em C:

GDALDatasetH hDstDS;
char **papszOptions = NULL;
hDstDS = GDALCreate( hDriver, pszDstFilename, 512, 512, 1, GDT_Byte,
papszOptions );

Em Python:

dst_ds = driver.Create( dst_filename, 512, 512, 1, gdal.GDT_Byte )

Uma vez que o dataset é criado com sucesso, todos os metadata apropriados devem ser gravados no arquivo. O que variará de acordo com o uso, mas um caso simples com projeção, do geotransform e da raster é mostrado a seguir:

Em C++:

double adfGeoTransform[6] = { 444720, 30, 0, 3751320, 0, -30 };
OGRSpatialReference oSRS;
char *pszSRS_WKT = NULL;
GDALRasterBand *poBand;
GByte abyRaster[512*512];
poDstDS->SetGeoTransform( adfGeoTransform );
oSRS.SetUTM( 11, TRUE );
oSRS.SetWellKnownGeogCS( "NAD27" );
oSRS.exportToWkt( &pszSRS_WKT );
poDstDS->SetProjection( pszSRS_WKT );
CPLFree( pszSRS_WKT );
poBand = poDstDS->GetRasterBand(1);
poBand->RasterIO( GF_Write, 0, 0, 512, 512,
abyRaster, 512, 512, GDT_Byte, 0, 0 );
delete poDstDS;

Em C:

double adfGeoTransform[6] = { 444720, 30, 0, 3751320, 0, -30 };
OGRSpatialReferenceH hSRS;
char *pszSRS_WKT = NULL;
GDALRasterBandH hBand;
GByte abyRaster[512*512];
GDALSetGeoTransform( hDstDS, adfGeoTransform );
hSRS = OSRNewSpatialReference( NULL );
OSRSetUTM( hSRS, 11, TRUE );
OSRSetWellKnownGeogCS( hSRS, "NAD27" );
OSRExportToWkt( hSRS, &pszSRS_WKT );
OSRDestroySpatialReference( hSRS );
GDALSetProjection( hDstDS, pszSRS_WKT );
CPLFree( pszSRS_WKT );
hBand = GDALGetRasterBand( hDstDS, 1 );
GDALRasterIO( hBand, GF_Write, 0, 0, 512, 512,
abyRaster, 512, 512, GDT_Byte, 0, 0 );
GDALClose( hDstDS );

Em Python:

import Numeric, osr
dst_ds.SetGeoTransform( [ 444720, 30, 0, 3751320, 0, -30 ] )
srs = osr.SpatialReference()
srs.SetUTM( 11, 1 )
srs.SetWellKnownGeogCS( 'NAD27' )
dst_ds.SetProjection( srs.ExportToWkt() )
raster = Numeric.zeros( (512, 512) )
dst_ds.GetRasterBand(1).WriteArray( raster )

$Id: gdal_tutorial_br.dox $

Generated for GDAL by 1.8.8.