/* $Id: gdal_datamodel_br.dox $ */

/*! \page gdal_datamodel_br Modelo de Dados de GDAL

Este documento descreve o Modelo de Dados implementado pela bilbioteca GDAL,
os tipos de informa&ccedil;&atilde;o que GDAL pode conter e a sua sem&acirc;ntica.<p>

\section gdal_datamodel_dataset Dataset

Um dataset (representado pela classe GDALDataset) &eacute; um agrupamento de bandas
"raster" e um conjunto de informa&ccedil;&atilde;o comum a estas bandas.
Em particular, um dataset possui o conceito de tamanho (em pixels e em linhas)
que se aplica &agrave; todas as bandas.
O Dataset tamb&eacute;m &eacute; repons&aacute;vel pelas defini&ccedil;&otilde;es de refer&ecirc;ncia geogr&aacute;ficas e
sistema de coordenadas comum a todas as bandas.
O Dataset tamb&eacute;m pode possuir metadado, representado por uma lista de strings no formato de pares nome=valor.

Note que o GDALDataet e o modelo de bandas "raster" em GDAL s&atilde;o ligeiramente baseados na
especifica&ccedil;&atilde;o do "Grid Coverage" do OpenGIS (OGC).

\subsection gdal_datamodel_dataset_cs Sistema de Coordenadas

O sistema de coordenadas de um dataset &eacute; representado por uma string no
formato "Well Kown Text" que cont&eacute;m:

<ul>
<li> Nome geral para o sistema de coordenadas.
<li> Nome do sistema de coordenadas geogr&aacute;ficas.
<li> Nome do datum.
<li> Nome da Elips&oacute;ide, semi-eixo maior e o inverso do achatamento.
<li> Nome do meridiano de origem e sua dist&acirc;ncia de Greenwich.
<li> Nome da proje&ccedil;&atilde;o (ex. Transverse Mercator).
<li> Lista de par&acirc;metros de proje&ccedil;&atilde;o (ex. central_meridian).
<li> Nome das unidades e fator de convers&atilde;o para metros ou radianos.
<li> Nome e order dos eixos.
<li> C&oacute;digos para relacionar a maioria dos items acima com tabelas de autoridades tais como EPSG.
</ul>

Para maiores informa&ccedil;&otilde;es sobre o sistema de coordenadas OpenGIS WKT, e seu o mecanismo
de manipula&ccedil;&atilde;o, refira-se ao documento <a href="ogr/osr_tutorial.html">
osr_tutorial</a> e/ou a documenta&ccedil;&atilde;o da classe OGRSpatialReference.

O sistema de coordenadas retornado pelo m&eacute;todo GDALDataset::GetProjectionRef()
descreve as coordenadas geo-referenciadas que devem ser usadas na transforma&ccedil;&atilde;o afim
retornada pelo m&eacute;todo GDALDataset::GetGeoTransform().
O sistema de coordenadas retornado pelo m&eacute;tido GDALDataset::GetGCPProjection()
descreve as coordenadas geo-referenciadas dos GCPs (Ground Control Points ou ponto de controle
na superfic&iacute;e) retornados pelo
m&eacute;todo GDALDataset::GetGCPs().

Note que a string do sistema de coordenada retornado for "" isto
indica que nada se sabe sobre o sistema de coordenadas do referido dataset.

\subsection gdal_datamodel_dataset_gtm Transformacao afim

GDAL datasets tem duas formas de descrever o relationamento entre
poisi&ccedil;&atilde;o em raster (coordenadas de pixel) e coordenadas geogr&aacute;ficas.
O primeiro e mais usado &eacute; a transforma&ccedil;&atilde;o afim (o outro usa os GCPs).

A transforma&ccedil;&atilde;o afim consiste em seis coeficiente retornados por
GDALDataset::GetGeoTransform() que mapeiam coordenadas de pixel/linhas
em coordenadas referenciadas spacialmente usango o seguinte relacionamento:

<pre>
    Xgeo = GT(0) + Xpixel*GT(1) + Yline*GT(2)
    Ygeo = GT(3) + Xpixel*GT(4) + Yline*GT(5)
</pre>

No caso de imagens orientadas em dire&ccedil;&atilde;o ao norte, os coeficientes GT(2) e GT(4) s&atilde;o igual a zero,
o GT(1) &eacute; a largura en pixels, e GT(5) &eacute; a altura en pixels. A posi&ccedil;&atilde;o (GT(0), GT(3))
&eacute; o canto superior esquerdo do pixel no canto superior esquerdo da imagem.

Note que a coordenada pixel/linha neste formato se extendem de (0.0, 0.0) no pixel do canto superior esquerdo
localizado no canto superior esquerdo da imagem at&eacute; o canto inferior direito do pixel localizado no canto
inferior direito da imagem. Consequentement, a coordenada do pixel no canto superior esquerdo &eacute; (0.5, 0.5).

\subsection gdal_datamodel_dataset_gcp GCPs

Um dataset pode possuir um conjunto de pontos de controle relacionando uma ou mais posi&ccedil;&otilde;es
no raster com coordenadas geo-referenciadas. Todos os GCPs compartilham o mesmo sistema
de coordanadas (retornado pelo GDALDataset::GetGCPProjection()). Cada GCP (representado
pelo classe GDAL_GCP) cont&eacute;n as seguintes estrutura:

<pre>
typedef struct
{
    char   *pszId;
    char   *pszInfo;
    double dfGCPPixel;
    double dfGCPLine;
    double dfGCPX;
    double dfGCPY;
    double dfGCPZ;
} GDAL_GCP;
</pre>

A string pszId deve conter um &uacute;nico (e geralmente, mas nem sempre, num&eacute;rico)
identificador para cada GCP dentro do conjunto de GCPs do dataset.
A string pszInfo &eacute; usualmente vazia mas pode conter qualquer texto associado ao
GCP que o usu&aacute;rio defina. Potencialmente pszInfo poder&aacute; conter informa&ccedil;&atilde;o,
decodific&aacute;vel automaticamente, sobre o estado do GCP. O que no entando ainda n&atilde;o
tem sido feito at&eacute; o momento.

Os campos (Pixel, Line) cont&eacute;m a localiza&ccedil;&atilde;o do GCP no raster. Os
campos (X,Y,Z) est&atilde;o associados com a localixa&ccedil;&atilde;o geo-referenciada sendo
que Z &eacute; normalmente zero.

O modelo de dados de GDAL nao imp&otilde;e nenhum mecanismo de transforma&ccedil;&atilde;o para que
deve ser generado a partir dos GCPs... Isto &eacute; deixado para o applica&ccedil;&atilde;o. No
entanto polinomios de primeiro a quinto grau s&atilde;o comument utilizados.

Normalmente um dataset ira conter transforma&ccedil;&otilde;es afins (geotransform), GCPs
or nenhum dos dois. &Eacute; incomum encontrar os dois e neste caso n&atilde;o existe uma defini&ccedil;&atilde;o
de qual deve ter preced&ecirc;ncia.

\subsection gdal_datamodel_dataset_metadata Metadados

O metado do GDAL &eacute; um formato auxiliar de dado textual espec&iacute;fico
para cada aplica&ccedil;&atilde;o que cont&eacute;m uma lista de pares nome=valor. &Eacute; requerido
que os nomes sejam chaves facilmente distintas (sem espa&ccedil;o e caracteres especiais).
O valor pode ser de qualquer tamanho e pode conter qualquer coisa, exceto um caracter n&uacute;lo (zero ASCII).

O sistema de manipula&ccedil;&atilde;o de metadas n&atilde;o &eacute; apropriado para suportar grandes volume de metados.
Mais de 100K bytes de metada para um dataset provavelmente causar&aacute; degrada&ccedil;&atilde;o na performance.

Com o tempo espera-se que nomes bem conhecidos sejam identificados e bem estabelicidos semanticamente,
no entanto isto ainda n&atilde;o tem ocorrido at&eacute; o momento.

Alguns formatos suportam metados gen&eacute;ricos (definidos pelo usu&aacute;rio), enquanto outros
formatos supportam nomes specificos. Por exemplo o TIFF driver retorna algumas de suas
"tags" na forma de metadas tais como data e hora:

<pre>
TIFFTAG_DATETIME=1999:05:11 11:29:56
</pre>

O matado &eacute; dividido em grupos chamados dom&iacute;nios (domains). O dom&iacute;nio default
tem o nome em branco (NULL ou ""). Existem alguns dom&iacute;nios specificos para
prop&oacute;sitos especiais. Note que correntement n&atilde;o existe uma forma de enumerar
todos os dom&iacute;nios dispon&iacute;veis para um dado objeto mas as aplica&ccedil;&otilde;es podem testar
a exist&ecirc;ncia de dom&iacute;nios conhecidos.

\subsubsection gdal_datamodel_subdatasets Dominio de SUBDATASETS

Os dom&iacute;nios SUBDATASETS podem listar uma hierarquia de datasets filhos.
Normalmente isto &eacute; usado para prover endere&ccedil;os para v&aacute;rias imagens (ou datasets)
internas &agrave; um &uacute;nico arquivo de images (como HDF ou NITF). Por exemplo, um arquivo
NITF com quatro imagens pode ter a seguinte lista de subdataset:

<pre>
  SUBDATASET_1_NAME=NITF_IM:0:multi_1b.ntf
  SUBDATASET_1_DESC=Image 1 of multi_1b.ntf
  SUBDATASET_2_NAME=NITF_IM:1:multi_1b.ntf
  SUBDATASET_2_DESC=Image 2 of multi_1b.ntf
  SUBDATASET_3_NAME=NITF_IM:2:multi_1b.ntf
  SUBDATASET_3_DESC=Image 3 of multi_1b.ntf
  SUBDATASET_4_NAME=NITF_IM:3:multi_1b.ntf
  SUBDATASET_4_DESC=Image 4 of multi_1b.ntf
  SUBDATASET_5_NAME=NITF_IM:4:multi_1b.ntf
  SUBDATASET_5_DESC=Image 5 of multi_1b.ntf
</pre>

O valor de _NAME &eacute; a string que pode ser usada em uma chamada &agrave; GDALOpen()
para acessar o arquivo. O valor de _DESC tem a intens&atilde;o de apresentar uma
descri&ccedil;&atilde;o ao usu&aacute;rio no caso da sele&ccedil;&atilde;o de subdataset.

\subsubsection gdal_datamodel_image_structure Dominio IMAGE_STRUCTURE

O dom&iacute;nio defult do metadata ("") est&aacute; relacionado &agrave; image e n&atilde;o particularmente
a forma como a image &eacute; organizada no arquivo.
Isto significa que este dom&iacute;nio &eacute; apropriado para se copiar junto com o dataset
quanto a image &eacute; copida para um novo format.
Alguma informa&ccedil;&otilde;es pertence somente a um particular format de arquivo e sua forma
de armazenamento.
Para que esta informa&ccedil;&atilde;o n&atilde;o seja copiada inadvertidamente este tipo de informa&ccedil;&atilde;o
&eacute; colocado num dom&iacute;nio especial chamado IMAGE_STRUCTURE que n&atilde;o normalmente n&atilde;o deve ser
copiado de um formato para outro.

Um item que aparece no dom&iacute;nio IMAGE_STRUCTURE &eacute; o esquema de compress&atilde;o usado
pelo formato. O nome deste item no metada &eacute; COMPRESSION mas o valor dele pode
ser espec&iacute;fico para cada formato.

\subsubsection gdal_datamodel_xml Dominio xml:

Qualquer dom&iacute;nio cujo o prefix do nome &eacute; "xml:" n&atilde;o &eacute; um item de metada normal mas sim
um &uacute;nico documento XML armazenado numa string longa.

\section gdal_datamodel_rasterband Banda de Imagem Raster

Uma banda de image raster &eacute; representada em GDAL pela classe GDALRaseterBand.
Ela representa uma &uacute;nica banda, canal ou camada. Em GDAL, uma banda n&atilde;o representa
necess&aacute;riamente uma imagem inteira. Uma imagem 24bit RGB, por exemplo, &eacute; normalmente
representada por um dataset com tr&ecirc;s bandas, uma para vermelho, uma pra verde e outra para azul.

Um banda raster tem as seguintes propriedades:

<ul>

<li> Altura e largura em n&uacute;mero de pixels e linhas. Pode ser o mesmo valor definido para o
dataset, caso seje uma banda de resolu&ccedil;&atilde;o total.

<li> Um tipo de dato. Podendo ser Byte, UInt16, Int16, UInt32, Int32,
Float32, Float64, and the complex types CInt16, CInt32, CFloat32, and CFloat64.

<li> Um tamanho de bloco, que seria o valor preferido (eficiente) para se acessar
um peda&ccedil;o do arquivo. Para imagens dividida em "tiles" este seria o tamanho de um bloco.
Para image organizadas por linha de varredura (scanLine), tamalho de bloco seria normalmente
uma "scanline".

<li> Lista de pares nome/valor do metada, no mesmo formato que o dataset mas com
informa&ccedil;&otilde;es que sejam potencialmente especificas da banda.

<li> Um string com uma descri&ccedil;&atilde;o opcional

<li> Uma lista de nomes de categorias (efetivamente, nome de classe numa imagem tem&aacute;tica)

<li> Opcionalmente, m&iacute;nimos e m&aacute;ximos valores de pixel.

<li> Opcionalmente, o valor do deslocamento e da escala para transformar os valores de
banda raster em valores significativoes (ex. para traduzir altura para metros).

<li> Opcionalmente, o nome da unidade do raster. Indicando, por exemplo, a unidade linear
para um dado de eleva&ccedil;&atilde;o.

<li> A tipo de interpreta&ccedil;&atilde;o das cores da banda, que pode ser:

  <ul>
  <li> GCI_Undefined: O default, Nada ou desconhecido
  <li> GCI_GrayIndex: Image em toms de cinza independente
  <li> GCI_PaletteIndex: A banda representa &iacute;ndice para tabela de cores
  <li> GCI_RedBand: A banda representa a pro&ccedil;&atilde;o vermelha de uma image RGB ou RGBA
  <li> GCI_GreenBand: A banda representa a pro&ccedil;&atilde;o verde de uma image RGB ou RGBA
  <li> GCI_BlueBand: A banda representa a pro&ccedil;&atilde;o azul de uma image RGB ou RGBA
  <li> GCI_AlphaBand: A banda representa a pro&ccedil;&atilde;o alpha de uma image RGBA
  <li> GCI_HueBand: A banda representa a pro&ccedil;&atilde;o intensidade de uma image HLS
  <li> GCI_SaturationBand: A banda representa a pro&ccedil;&atilde;o satura&ccedil;&atilde;o de uma image HLS
  <li> GCI_LightnessBand: A banda representa a pro&ccedil;&atilde;o luz de uma image HLS
  <li> GCI_CyanBand: A banda representa a pro&ccedil;&atilde;o ciano de uma image CMY ou CMYK
  <li> GCI_MagentaBand: A banda representa a pro&ccedil;&atilde;o magenta de uma image CMY ou CMYK
  <li> GCI_YellowBand: A banda representa a pro&ccedil;&atilde;o amarelo de uma image CMY ou CMYK
  <li> GCI_BlackBand: A banda representa a pro&ccedil;&atilde;o preto de uma image CMYK
  </ul>

<li> Uma tabela de cores. A ser detalhada porteriormente.

<li> Indica&ccedil;&atilde;o da exist&ecirc;ncia de vers&otilde;es reduzida de banda (piramides).

</ul>

\section gdal_datamodel_rasterband_ct Tabela de cores

A tabela de cores consiste de zero ou mais items decritos em C na seguinte estrucura:

<pre>
typedef struct
{
    /- gray, red, cyan or hue -/
    short      c1;

    /- green, magenta, or lightness -/
    short      c2;

    /- blue, yellow, or saturation -/
    short      c3;

    /- alpha or blackband -/
    short      c4;
} GDALColorEntry;
</pre>

A tabela de cores tamb&eacute;m possiu um valor de interpreta&ccedil;&atilde;o (GDALPaletteInterp)
com um dos seguintes valores, que indica como os valores de c1/c2/c3/c4 dos
item da tabela devem ser interpretados.

<ul>
<li> GPI_Gray: Usa c1 como valor de tom de cinza.
<li> GPI_RGB: Usa c1 como vermelho, c2 como verde, c3 como azul e c4 como alpha.
<li> GPI_CMYK: Usa c1 como ciano, c2 como magenta, c3 como amarelo e c4 como preto.
<li> GPI_HLS: Usa c1 como intensidade, c2 como satura&ccedil;&atilde;o, c3 como luminosidade.
</ul>

Para associar a cor com o pixel, o valor de pixel deve ser usado como um
&iacute&ndice dentro da tabela de cores. Isto significa que as cores devem ser
sempre aplicadas come&ccedil;ando do zero em diante. N&atilde;o existe provis&atilde;o para
macanismo de calcular escala antes de se buscar valores na tabela de cores.

\section gdal_datamodel_rasterband_overviews Overviews

Uma banda pode ter zero ou mais overviews. Cada overview &eacute; representada
por um banda GDALRasterBand independente. O tamanho (em pixels e linhas) de
um overview &eacute; diferente do raster que ela representa, mas a regi&atilde;o geogr&aacute;fica
covertida pela overview &eacute; a mesma da image de resolu&ccedil;&atilde;o total.

As overviews s&atilde;o usadas para mostrar uma image de resolu&ccedil;&atilde;o reduzida de forma mais
r&aacute;pida do que se acessar todos os dados da resolu&ccedil;&atilde;o total da imagem e depois
reduzir-la por amostragem.

Bandas podem tamb&eacute;m a propriedadde HasArbitraryOverviews que indica se, caso
seja verdadeira, o raster pode ser lido a qualquer resolu&ccedil;&atilde;o mas sem nenhuma
distin&ccedil;&atilde;o de overviews. Isto se aplica a algumas images codificadas tipo FFT, ou
imagens capturadas via servidores (como OGDI) onde a amostragem pode ser executada
mais eficentemente do que na m&aacute;quina remota.

\htmlonly
<p>
$Id: gdal_datamodel_br.dox $
</p>
\endhtmlonly

*/
