# Tutorial da API do GDAL

## Abrindo um Arquivo

Antes de abrir um dataset raster suportado por GDAL é necessário registar os drivers, existe um driver para cada formato suportado e o registro dos driver é realizado normalmente com a função GDALAllRegister(). GDALAllRegister() registar todos os drivers conhecidos including os "plug-in", que são bilioteca dinâmicas, carregadas pelo método GDALDriverManager::AutoLoadDrivers(). Se por algum motivo uma aplicações necessetita limitar o conjunto de drivers seria útil verificar o código de gdalallregister.cpp.

Uma vez que os drivers são registados, a aplicação deve chamar a função GDALOpen() para abrir dataset, passando o nome do dataset e a forma de acesso (GA_ReadOnly ou GA_Update).

Em C++:

    #include "gdal_priv.h"

    int main()
    {
        GDALDataset  *poDataset;

        GDALAllRegister();

        poDataset = (GDALDataset *) GDALOpen( pszFilename, GA_ReadOnly );
        if( poDataset == NULL )
        {
            ...;
        }

Em C:

    #include "gdal.h"

    int main()
    {
        GDALDatasetH  hDataset;

        GDALAllRegister();

        hDataset = GDALOpen( pszFilename, GA_ReadOnly );
        if( hDataset == NULL )
        {
            ...;
        }

Em Python:

        import gdal
        from gdalconst import *

        dataset = gdal.Open( filename, GA_ReadOnly )
        if dataset is None:
            ...

Note que se GDALOpen() retornar NULL significa que ocorreu uma falhada, e que as mensagens de erro deverão ter sido emitidas através de CPLError(). Se você quiser controlar como os erros estão relatados revise a a documentação do usuário de função CPLError(). Em geral, todo o GDAL usa CPLError() para o relatório de erro. Note também que o pszFilename não necessita realmente ser o nome de uma arquivo físico (no entando geralmente é). A interpretação é dependente do driver, e pôde ser um URL, um nome de arquivo com os parâmetros adicionais adicionados na string para controlar a abertura do arquivo ou qualquer outra coisa. Tente por favor não limitar diálogos da seleção da arquivo de GDAL somente a selecionar arquivos físicos.

## Extraindo Informacoes do Arquivo

Como descrita em GDAL Data Model, um GDALDataset contem uma lista de bandas raster, todas pertencendo à uma mesma área, e tendo a mesma definição. Possui também um metadata, um sistema coordenado, uma transformação geográfica, tamanho do raster e várias outras informações.

        adfGeoTransform[0] /* top left x */
        adfGeoTransform[1] /* w-e pixel resolution */
        adfGeoTransform[2] /* rotation, 0 if image is "north up" */
        adfGeoTransform[3] /* top left y */
        adfGeoTransform[4] /* rotation, 0 if image is "north up" */
        adfGeoTransform[5] /* n-s pixel resolution */

Se nós quiséssemos imprimir alguma informação geral sobre a série de dados nós pudemos fazer o seguinte:

Em C++:

        double        adfGeoTransform[6];

        printf( "Driver: %s/%s\n",
                poDataset->GetDriver()->GetDescription(),
                poDataset->GetDriver()->GetMetadataItem( GDAL_DMD_LONGNAME ) );

        printf( "Size is %dx%dx%d\n",
                poDataset->GetRasterXSize(), poDataset->GetRasterYSize(),
                poDataset->GetRasterCount() );

        if( poDataset->GetProjectionRef()  != NULL )
            printf( "Projection is `%s'\n", poDataset->GetProjectionRef() );

        if( poDataset->GetGeoTransform( adfGeoTransform ) == CE_None )
        {
            printf( "Origin = (%.6f,%.6f)\n",
                    adfGeoTransform[0], adfGeoTransform[3] );

            printf( "Pixel Size = (%.6f,%.6f)\n",
                    adfGeoTransform[1], adfGeoTransform[5] );
        }

Em C:

        GDALDriverH   hDriver;
        double        adfGeoTransform[6];

        hDriver = GDALGetDatasetDriver( hDataset );
        printf( "Driver: %s/%s\n",
                GDALGetDriverShortName( hDriver ),
                GDALGetDriverLongName( hDriver ) );

        printf( "Size is %dx%dx%d\n",
                GDALGetRasterXSize( hDataset ),
                GDALGetRasterYSize( hDataset ),
                GDALGetRasterCount( hDataset ) );

        if( GDALGetProjectionRef( hDataset ) != NULL )
            printf( "Projection is `%s'\n", GDALGetProjectionRef( hDataset ) );

        if( GDALGetGeoTransform( hDataset, adfGeoTransform ) == CE_None )
        {
            printf( "Origin = (%.6f,%.6f)\n",
                    adfGeoTransform[0], adfGeoTransform[3] );

            printf( "Pixel Size = (%.6f,%.6f)\n",
                    adfGeoTransform[1], adfGeoTransform[5] );
        }

Em Python:

        print 'Driver: ', dataset.GetDriver().ShortName,'/', \
              dataset.GetDriver().LongName
        print 'Size is ',dataset.RasterXSize,'x',dataset.RasterYSize, \
              'x',dataset.RasterCount
        print 'Projection is ',dataset.GetProjection()

        geotransform = dataset.GetGeoTransform()
        if not geotransform is None:
            print 'Origin = (',geotransform[0], ',',geotransform[3],')'
            print 'Pixel Size = (',geotransform[1], ',',geotransform[5],')'

## Extraindo uma Banda Raster

Neste ponto o acesso aos dados da raster através de GDAL pode ser feito uma banda de cada vez. A Band também possui metadata, tamanho de block, tabelas da cor, e vário a outra informação disponível na classe GDALRasterBand. Os seguintes códigos buscam um objeto de GDALRasterBand da série de dados (numerada a partir de 1 em GetRasterCount()) e a exposições de algums informações sobre ela.

Em C++:

            GDALRasterBand  *poBand;
            int             nBlockXSize, nBlockYSize;
            int             bGotMin, bGotMax;
            double          adfMinMax[2];

            poBand = poDataset->GetRasterBand( 1 );
            poBand->GetBlockSize( &nBlockXSize, &nBlockYSize );
            printf( "Block=%dx%d Type=%s, ColorInterp=%s\n",
                    nBlockXSize, nBlockYSize,
                    GDALGetDataTypeName(poBand->GetRasterDataType()),
                    GDALGetColorInterpretationName(
                        poBand->GetColorInterpretation()) );

            adfMinMax[0] = poBand->GetMinimum( &bGotMin );
            adfMinMax[1] = poBand->GetMaximum( &bGotMax );
            if( ! (bGotMin && bGotMax) )
                GDALComputeRasterMinMax((GDALRasterBandH)poBand, TRUE, adfMinMax);

            printf( "Min=%.3fd, Max=%.3f\n", adfMinMax[0], adfMinMax[1] );

            if( poBand->GetOverviewCount() > 0 )
                printf( "Band has %d overviews.\n", poBand->GetOverviewCount() );

            if( poBand->GetColorTable() != NULL )
                printf( "Band has a color table with %d entries.\n",
                         poBand->GetColorTable()->GetColorEntryCount() );

Em C:

            GDALRasterBandH hBand;
            int             nBlockXSize, nBlockYSize;
            int             bGotMin, bGotMax;
            double          adfMinMax[2];

            hBand = GDALGetRasterBand( hDataset, 1 );
            GDALGetBlockSize( hBand, &nBlockXSize, &nBlockYSize );
            printf( "Block=%dx%d Type=%s, ColorInterp=%s\n",
                    nBlockXSize, nBlockYSize,
                    GDALGetDataTypeName(GDALGetRasterDataType(hBand)),
                    GDALGetColorInterpretationName(
                        GDALGetRasterColorInterpretation(hBand)) );

            adfMinMax[0] = GDALGetRasterMinimum( hBand, &bGotMin );
            adfMinMax[1] = GDALGetRasterMaximum( hBand, &bGotMax );
            if( ! (bGotMin && bGotMax) )
                GDALComputeRasterMinMax( hBand, TRUE, adfMinMax );

            printf( "Min=%.3fd, Max=%.3f\n", adfMinMax[0], adfMinMax[1] );

            if( GDALGetOverviewCount(hBand) > 0 )
                printf( "Band has %d overviews.\n", GDALGetOverviewCount(hBand));

            if( GDALGetRasterColorTable( hBand ) != NULL )
                printf( "Band has a color table with %d entries.\n",
                         GDALGetColorEntryCount(
                             GDALGetRasterColorTable( hBand ) ) );

In Python (note several bindings are missing):

            band = dataset.GetRasterBand(1)

            print 'Band Type=',gdal.GetDataTypeName(band.DataType)

            min = band.GetMinimum()
            max = band.GetMaximum()
            if min is not None and max is not None:
                (min,max) = ComputeRasterMinMax(1)
            print 'Min=%.3f, Max=%.3f' % (min,max)

            if band.GetOverviewCount() > 0:
                print 'Band has ', band.GetOverviewCount(), ' overviews.'

            if not band.GetRasterColorTable() is None:
                print 'Band has a color table with ', \
                band.GetRasterColorTable().GetCount(), ' entries.'

## Lendo dato Raster

Há algumas maneiras diferentes de ler dados da raster, mas o mais comum é através do Método GDALRasterBand::RasterIO(). Este método tomará automaticamente cuidado da conversão do tipo de dados, amostragem e janela de dados requerida. O seguinte código lerá o primeiro scanline dos dados em um buffer em tamanho similar à quantidade lida, convertendo os valores para ponto flutuando como parte da operação:

Em C++:

            float *pafScanline;
            int   nXSize = poBand->GetXSize();

            pafScanline = (float *) CPLMalloc(sizeof(float)*nXSize);
            poBand->RasterIO( GF_Read, 0, 0, nXSize, 1,
                              pafScanline, nXSize, 1, GDT_Float32,
                              0, 0 );

Em C:

            float *pafScanline;
            int   nXSize = GDALGetRasterBandXSize( hBand );

            pafScanline = (float *) CPLMalloc(sizeof(float)*nXSize);
                GDALRasterIO( hBand, GF_Read, 0, 0, nXSize, 1,
                          pafScanline, nXSize, 1, GDT_Float32,
                          0, 0 );

Em Python:

            scanline = band.ReadRaster( 0, 0, band.XSize, 1, \
                                         band.XSize, 1, GDT_Float32 )

Note que o scanline retornado é do tipo char*, e contem os bytes xsize*4 de dados binários brutos de ponto flutuando. Isto pode ser convertido em Python usando o módulo do struct da biblioteca padrão:

            import struct

            tuple_of_floats = struct.unpack('f' * b2.XSize, scanline)

A chamada de RasterIO espera os seguintes argumentos.

    CPLErr GDALRasterBand::RasterIO( GDALRWFlag eRWFlag,
                                     int nXOff, int nYOff, int nXSize, int nYSize,
                                     void * pData, int nBufXSize, int nBufYSize,
                                     GDALDataType eBufType,
                                     int nPixelSpace,
                                     int nLineSpace )

Note que a mesma chamada de RasterIO() poderá ler, ou gravar dependendo do valor de eRWFlag (GF_Read ou GF_Write). Os argumentos nXOff, nYOff, nXSize, nYSize descreve a janela de dados da raster para ler (ou para gravar). Não necessita ser coincidente com os limites da image embora o acesso pode ser mais eficiente se for.

O pData é o buffer de memória para os dados que serão lidos ou gravados. O verdadeiro tipo de dado &eacute aquele passado por eBufType, tal como GDT_Float32, ou GDT_Byte. A chamada de RasterIO() cuidará de converter entre o tipo de dados do buffer e o tipo de dados da banda. Anotar que ao converter dados do ponto flutuando para o inteiro RasterIO arredonda para baixo, e ao converter de para fora dos limites de valores válidos para o tipo de saída, será escolhido o mais próximo valor possível. Isto implica, por exemplo, que os dados 16bit lidos em um buffer de GDT_Byte converterão todos os valores maiores de 255 para 255, os dados não estão escalados!

Os valores nBufXSize e nBufYSize descrevem o tamanho do buffer. Ao carregar dados na resolução completa os valores seria o mesmo que o tamanho da janela. Entretanto, para carregar uma vista de solução reduzida (overview) os valores podiam ser ajustado para menos do que a janela no arquivo. Neste caso o RasterIO() utilizará overview para fazer mais eficientemente o IO se as overview forem apropriadas.

O nPixelSpace, e o nLineSpace são normalmente zero indicando que os valores default devem ser usados. Entretanto, podem ser usados controlar o acesso à dados da memória, permitindo a leitura em um buffer que contem dados intercalados (interleave) pixel por exemplo.

## Fechando o Dataset

Por favor tenha em mente que os objetos de GDALRasterBand estão possuídos por sua dataset, e nunca devem ser destruídos com o operador delete de C++. GDALDataset podem ser fechado chamando GDALClose() ou usando o operador delete no GDALDataset. Um ou outro resultado na finalização apropriada, e resolver gravações pendentes.

## Tecnicas para criar arquivos

As arquivos em formatos suportados GDAL podem ser criadas se o driver do formato suportar a criação. Há duas técnicas gerais para criar arquivos, usando CreateCopy() e Create(). O método de CreateCopy chama o método CreateCopy() do driver do formato, e passar como parâmetro dataset que será copiado. O método criar chama o método Create() do driver, e então explicitamente grava todos os metadata, e dados da raster com as chamadas separadas. Todos os drivers que suportam criar arquivos novos suportam o método de CreateCopy(), mas somente algum sustentação o método Create().

Para determinar se o driver de um formato suporta Create ou CreateCopy é necessário verificar o DCAP_CREATE e os metadata de DCAP_CREATECOPY no driver do formato objetam. Assegurar-se de que GDALAllRegister() tenha sido chamado antes de chamar GetDriverByName().

Em C++:

    #include "cpl_string.h"
    ...
        const char *pszFormat = "GTiff";
        GDALDriver *poDriver;
        char **papszMetadata;

        poDriver = GetGDALDriverManager()->GetDriverByName(pszFormat);

        if( poDriver == NULL )
            exit( 1 );

        papszMetadata = poDriver->GetMetadata();
        if( CSLFetchBoolean( papszMetadata, GDAL_DCAP_CREATE, FALSE ) )
            printf( "Driver %s supports Create() method.\n", pszFormat );
        if( CSLFetchBoolean( papszMetadata, GDAL_DCAP_CREATECOPY, FALSE ) )
            printf( "Driver %s supports CreateCopy() method.\n", pszFormat );

Em C:

    #include "cpl_string.h"
    ...
        const char *pszFormat = "GTiff";
        GDALDriver hDriver = GDALGetDriverByName( pszFormat );
        char **papszMetadata;

        if( hDriver == NULL )
            exit( 1 );

        papszMetadata = GDALGetMetadata( hDriver, NULL );
        if( CSLFetchBoolean( papszMetadata, GDAL_DCAP_CREATE, FALSE ) )
            printf( "Driver %s supports Create() method.\n", pszFormat );
        if( CSLFetchBoolean( papszMetadata, GDAL_DCAP_CREATECOPY, FALSE ) )
            printf( "Driver %s supports CreateCopy() method.\n", pszFormat );

Em Python:

        format = "GTiff"
        driver = gdal.GetDriverByName( format )
        metadata = driver.GetMetadata()
        if metadata.has_key(gdal.DCAP_CREATE) \
           and metadata[gdal.DCAP_CREATE] == 'YES':
            print 'Driver %s supports Create() method.' % format
        if metadata.has_key(gdal.DCAP_CREATECOPY) \
           and metadata[gdal.DCAP_CREATECOPY] == 'YES':
            print 'Driver %s supports CreateCopy() method.' % format

Note que um número de drivers são de leitura apenas e não suportarão Create() ou CreateCopy ().

## Usando CreateCopy()

O GDALDriver:: O método de CreateCopy() pode ser usado razoavelmente simples enquanto a maioria de informação é coletada do dataset de entrada. Entretanto, inclui opções para passar a formato opções específicas da criação, e para relatar o progresso ao usuário enquanto uma cópia longa da série de dados ocorre. Uma cópia simples de uma arquivo nomeou o pszSrcFilename, a uma arquivo nova nomeada pszDstFilename usando opções de defeito em um formato cujo o driver fosse buscado previamente pudesse olhar como este:

Em C++:

        GDALDataset *poSrcDS =
           (GDALDataset *) GDALOpen( pszSrcFilename, GA_ReadOnly );
        GDALDataset *poDstDS;

        poDstDS = poDriver->CreateCopy( pszDstFilename, poSrcDS, FALSE,
                                        NULL, NULL, NULL );
        if( poDstDS != NULL )
            delete poDstDS;

Em C:

        GDALDatasetH hSrcDS = GDALOpen( pszSrcFilename, GA_ReadOnly );
        GDALDatasetH hDstDS;

        hDstDS = GDALCreateCopy( hDriver, pszDstFilename, hSrcDS, FALSE,
                                 NULL, NULL, NULL );
        if( hDstDS != NULL )
            GDALClose( hDstDS );

Em Python:

        src_ds = gdal.Open( src_filename )
        dst_ds = driver.CreateCopy( dst_filename, src_ds, 0 )

Note que o método de CreateCopy() retorna um dataset writeable, e que deve ser fechado corretamente à escrita completa e a nivelar a série de dados ao disco. No Python encaixotar isto ocorre automaticamente quando os "dst_ds" saem do espaço. O valor FALSO (ou 0) usado para a opção do bStrict imediatamente depois que o nome de arquivo do destino na chamada de CreateCopy() indica que a chamada de CreateCopy() deve proseguir sem um erro fatal mesmo se a série de dados do destino não puder ser criada para combinar exatamente a série de dados da entrada. Isto pôde ser porque o formato da saída não suporta o datatype do pixel do dataset de entrada, ou porque o destino não pode suportar a escrita que georeferencing por exemplo.

Casos mais complexo pôdem envolver passar opções da criação, e usar um monitor predefinido do progresso como este:

Em C++:

    #include "cpl_string.h"
    ...
        char **papszOptions = NULL;

        papszOptions = CSLSetNameValue( papszOptions, "TILED", "YES" );
        papszOptions = CSLSetNameValue( papszOptions, "COMPRESS", "PACKBITS" );
        poDstDS = poDriver->CreateCopy( pszDstFilename, poSrcDS, FALSE,
                                        papszOptions, GDALTermProgress, NULL );
        if( poDstDS != NULL )
            delete poDstDS;
        CSLDestroy( papszOptions );

Em C:

    #include "cpl_string.h"
    ...
        char **papszOptions = NULL;

        papszOptions = CSLSetNameValue( papszOptions, "TILED", "YES" );
        papszOptions = CSLSetNameValue( papszOptions, "COMPRESS", "PACKBITS" );
        hDstDS = GDALCreateCopy( hDriver, pszDstFilename, hSrcDS, FALSE,
                                 papszOptions, GDALTermProgres, NULL );
        if( hDstDS != NULL )
            GDALClose( hDstDS );
        CSLDestroy( papszOptions );

Em Python:

        src_ds = gdal.Open( src_filename )
        dst_ds = driver.CreateCopy( dst_filename, src_ds, 0,
                                    [ 'TILED=YES', 'COMPRESS=PACKBITS' ] )

## Usando Create()

Em situações em que não se quer somente exportar um arquivo existente para uma arquivo novo, geralmente usa-se o método GDALDriver::Criar() (embora algumas opções interessantes são possíveis com o uso de arquivos virtuais ou de arquivos da em-memória). O método Create() examina uma lista de opções bem como o CreateCopy(), mas o tamanho da imagem, número das bandas e o tipo da banda deve ser fornecido explicitamente.

Em C++:

        GDALDataset *poDstDS;
        char **papszOptions = NULL;

        poDstDS = poDriver->Create( pszDstFilename, 512, 512, 1, GDT_Byte,
                                    papszOptions );

Em C:

        GDALDatasetH hDstDS;
        char **papszOptions = NULL;

        hDstDS = GDALCreate( hDriver, pszDstFilename, 512, 512, 1, GDT_Byte,
                             papszOptions );

Em Python:

        dst_ds = driver.Create( dst_filename, 512, 512, 1, gdal.GDT_Byte )

Uma vez que o dataset é criado com sucesso, todos os metadata apropriados devem ser gravados no arquivo. O que variará de acordo com o uso, mas um caso simples com projeção, do geotransform e da raster é mostrado a seguir:

Em C++:

        double adfGeoTransform[6] = { 444720, 30, 0, 3751320, 0, -30 };
        OGRSpatialReference oSRS;
        char *pszSRS_WKT = NULL;
        GDALRasterBand *poBand;
        GByte abyRaster[512*512];

        poDstDS->SetGeoTransform( adfGeoTransform );

        oSRS.SetUTM( 11, TRUE );
        oSRS.SetWellKnownGeogCS( "NAD27" );
        oSRS.exportToWkt( &pszSRS_WKT );
        poDstDS->SetProjection( pszSRS_WKT );
        CPLFree( pszSRS_WKT );

        poBand = poDstDS->GetRasterBand(1);
        poBand->RasterIO( GF_Write, 0, 0, 512, 512,
                          abyRaster, 512, 512, GDT_Byte, 0, 0 );

        delete poDstDS;

Em C:

        double adfGeoTransform[6] = { 444720, 30, 0, 3751320, 0, -30 };
        OGRSpatialReferenceH hSRS;
        char *pszSRS_WKT = NULL;
        GDALRasterBandH hBand;
        GByte abyRaster[512*512];

        GDALSetGeoTransform( hDstDS, adfGeoTransform );

        hSRS = OSRNewSpatialReference( NULL );
        OSRSetUTM( hSRS, 11, TRUE );
        OSRSetWellKnownGeogCS( hSRS, "NAD27" );
        OSRExportToWkt( hSRS, &pszSRS_WKT );
        OSRDestroySpatialReference( hSRS );

        GDALSetProjection( hDstDS, pszSRS_WKT );
        CPLFree( pszSRS_WKT );

        hBand = GDALGetRasterBand( hDstDS, 1 );
        GDALRasterIO( hBand, GF_Write, 0, 0, 512, 512,
                      abyRaster, 512, 512, GDT_Byte, 0, 0 );

        GDALClose( hDstDS );

Em Python:

        import Numeric, osr

        dst_ds.SetGeoTransform( [ 444720, 30, 0, 3751320, 0, -30 ] )

        srs = osr.SpatialReference()
        srs.SetUTM( 11, 1 )
        srs.SetWellKnownGeogCS( 'NAD27' )
        dst_ds.SetProjection( srs.ExportToWkt() )

        raster = Numeric.zeros( (512, 512) )
        dst_ds.GetRasterBand(1).WriteArray( raster )

$Id: gdal_tutorial_br.dox $

Generated for GDAL by 1.5.7.1.